|  |
| --- |
| Начальнику ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ |
| по Чувашской Республике-Чувашии |
| Герасимову А.К. |
| от |
|  |
|  |
| тел.: |
| эл.почта: |

Заявление

Просим Вас провести инструментальный контроль качества огнезащитных покрытий деревянных конструкций на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, расположенном по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Площадь обработанной поверхности составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м2.

 Оплату гарантируем.

Приложение: 1. Банковские реквизиты.

 2. Проектная документация.

 3. Техническая документация на средства огнезащиты.

 4. Лицензия организации, проводившей работы по огнезащитной обработке.

 5. Акт отбора образцов со схемой изъятия.

 6. Образцы деревянных конструкций размером: ширина 3см, длина 6 см, толщина 3 мм (на каждую 1000 м2 не менее 4 образцов).

 7. *Дополнительные сведения по запросу специалиста.*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись